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ШКАФЫ ДЛЯ СУМОК СЕРИИ BGS
ПАСПОРТ
Шкафы для сумок серии BGS представляют собой сборно-разборные конструкции, предназначенные для организации камер хранения в супермаркетах, магазинах самообслуживания, универмагах, спорткомплексах и на проходных режимных объектов. Сведения о сборке, технических характеристиках, комплектации шкафа приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
1.1 При покупке шкафа пользователь обязан проверить комплектность.
1.2 При покупке шкафа пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений его частей.
1.3 На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количество не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
1.4 На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м2.
1.5 На окрашенных поверхностях частей шкафа допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м2 и размером не более 0,5 мм.
1.6 На окрашенных поверхностях частей шкафа допускается незначительная шагрень.
1.7 На металлических частях шкафа допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
1.8 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
1.9 Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1 Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от +5 С до +30 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
2.2 Шкафы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.
2.3 Нагрузки на части шкафа и шкаф в сборе не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.
2.4 Запрещается воздействие на части шкафа открытого огня.


3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
3.2 Покрытие, нанесенное на поверхности частей шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1 Шкаф в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
4.2 Части шкафов должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от -40 С до +50 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
4.3 Упакованные части шкафов должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
4.4 Допускается штабелирование элементов корпуса в упаковке частей шкафа в количестве не более 2х. 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи.
5.2 Гарантийные обязательства распространяются на узлы, детали и другие комплектующие изделия (далее «изделия»), неисправность которых возникла при их изготовлении (производственный брак) или является следствием их скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:
- нормальный (естественный) эксплуатационный износ изделий;
- механические повреждения изделий и повреждения в результате воздействия химических
веществ;
- несоблюдение условий хранения, эксплуатации или транспортировки изделий;
а также на изделия со следами вскрытия и ремонта.
5.3 При обнаружении дефектов производственного характера необходимо вернуть неисправные изделия продавцу или производителю для рассмотрения рекламации на соответствие условиям гарантии и устранения причин неисправностей. Устранение неисправностей по действующим гарантийным обязательствам осуществляется путем ремонта или замены неисправных изделий (по решению производителя) и производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ
	Предприятие-изготовитель
	ООО «Завод Промметизделий»

	Адрес производства
	РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16

	Телефон
	8‒800‒100‒13‒61

	Сайт
	https://www.werstakoff.ru/

	E-mail
	info@werstakoff.ru



7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
	Обозначение шкафа:
	

	
Дата продажи:
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